CSAPÁGY CIKKCSOPORT KÓDOK

Négy, maximum 5 szint létezik a kategorizálásban.

1. szint: Első két karakter jelöli, ha az áru csapágy – CS

Nyilván más termékcsoportoknál is hasonlóan kezdődik majd – pl. hajtástechnika HA

1. szint: Következő két karakter szűri, hogy milyen kialakítású:

gördülő GO

különleges KU

lineáris LI (FAG listában nincs – FAG nem gyártja)

sikló SI (FAG listában nincs – FAGF nem gyártja)

1. szint Harmadik két karakter a csapágy adott kialakításon belüli fajtáját jelöli:

gördülő (GO) lehet: golyós GO – axiális AX – görgős GR – forgózsámoly FO – tartozékok TA stb.

különleges (KU): járműipari JA – extrém hőmérséklet EX (?) – szabadonfutó SZ (?)

1. szint a csapágy típusára utal (Itt csak a legáltalánosabbakat bontom ki)

golyós (GO) lehet: beálló BE – mélyhornyú ME – négypont érintkezésű NE – orsó OR

axiális (AX): golyós GO – ferdehatású FE – tűgörgős TU – hengergörgős HE

görgős (GR): hengergörgős HE – hordó görgős HO – kúpgörgős KU

1. szint a – ha van - típuson belüli specifikum

sorok (golyó-görgő) száma: egysoros EG – kétsoros KE

Ha a csapágynak 10 karakterbe ennyi fér, akkor ez a prioritás

Alkategória I. / Alkategória II.

**Golyós**

Mélyhornyú

CSGOGO***ME***EG

CSGOGO***ME***MI

CSGOGO***ME***KE

Beálló

CSGOGO***BE***HE (1200 / 1300 / 2200 / 2300 /

CSGOGO***BE***KU (1200 / 1300 / 2200 / 2300 / 11200

Ferde hatásvonalú

CSGOGO***FE***EG

CSGOGO***FE***KE

CSGOGO***OR*** OR=orsó

Négypont érintkezésű – van-e értelme ennek a részletezésnek?

CSGOGONE

**Kúpgörgős**

CSGOGR***KU***EG

CSGOGRKUPA PA=párosított

**Hengergörgős** Kialakítás szűrő: Kosaras – Telegörgős

CSGOGRHEEG

CSGOGRHEKE

CSGOGRHETE

**Tűgörgős** Kialakítás szűrő: Kosaras – Telegörgős

CSGO***TU***LE LE=lemez ház

CSGO***TU***SZ SZ=szabadonfutó

CSGO***TU***FU FU=IR gyűrűk

CSGO***TU***KO KO=kosár

CSGO***TU***ONBE ON=öntvény ház BE=belső gyűrű

CSGO***TU***ONBN BN=belső gyűrű nélkül

**Hordógörgős**

CSGOGR***HO***EG

CSGOGR***HO***KE

**Axiális** Kialakítás szűrő: Golyós – Görgős

CSGO***AX***GO

CSGO***AX***BE

CSGO***AX***FE FE=ferdehatásvonalú

CSGO***AX***HE

CSGO***AX***TU

CSGOSZ***AX*** SZ=szerszám

**Y csapágy**

CSGO**FE**CS FE=feszítő

**Csapágyház és egység**

CSGO***HA***AL AL=álló

CSGO***HA***FE

CSGO***HA***PE PE=peremes

CSGOFEEGPH FE=feszítő EG=egység PE=peremes ház

CSGOFEEGAH AH=álló ház

CSGOHA

**Vezető- és Támasztógörgő**

CSGO***VE***VE

CSGO***FE***LA FE=feszítő LA=lánc

CSGO***VE***FU FU=futógörgő

CSGO***VE***TA TA=támasztó

**Kombinált csapágy**

CSGO***KO***FE FE=ferdehatás

CSGO***KO***GO GO=görgős

CSGO***KO***AG AG=axiális golyós

CSGOSZ***KO*** SZ=szerszámgép

CSGOFOKOGR KO=körasztal

**Gömbcsukló**

MINDEN, ami CSSIG-gel kezdődik

CSSI***GC***RAGO SI=sikló GC=gömbcsapágy RA=radiális GO=gondozható

CSSI***GC***RAGM GM=gondozás mentes

CSSI***GF***BEGO GF=gömbfej BE=belső menet GO=gondozandó

CSSI***GF***KUGO KU=külső

CSSI***GF***KUGM

CSSI***GF***BEGM GM=gondozásmentes

CSSIGFHI

**Siklócsapágy**

CS***SI***PEGM PE=persely GM=gondozás mentes

CS***SI***PEGO PE=persely GO=gondozást igénylő

CS***SI***TAGM TA=tárcsa GM=gondozás mentes

**Lineáris technika**

MINDEN, ami CSLI-vel kezdődik

CS***LI***GOTECS GO=gördülő TE=tengelyes vezetés CS=csapágy

CS***LI***GOPRGO GO=gördülő PR=profilsínes GO=golyós

CS***LI***TA TA=tartozék

CS***LI***GOVEKO GO=gördülő VE=vezetőgörgő KO=kocsi

CS***LI***GOTETE

CS***LI***GOTECH

CS***LI***GOSKGR

CS***LI***HAMU HA=hajtott MU=működtető egység

CS***LI***GOVESI

CS***LI***GOTETH

CSLIGOPRGR

További cikkcsoport kódok, amik átbeszélés igényelnek:

**„Különleges csapágyak” KU – ilyen pl. az összes járműipari**

(ezek kialakítás alapján besorolhatók a kék kategóriákba, de nem tartoznak az ipari standarhoz)

CSKU***JA***

CSKU***JA***FU FU=futógyűrűs

CSKU***JA***OG OG=önindító / generátor

CSKU***JA***ER ER=erőátviteli

**Tartozékok**

CSGO***GE***TU GE=gördülő elem TU=tűgörgő

CSGO***TA***LE TA=tartozék LE=lehúzó hüvely

CSGO***TA***TO TA=tartozék TO=tömítések

CSGOTAHO HO=hornyos anya

CSGO***TA***BI BI=biztosítólemez

CSGO***TA***BE TA=tartozék BE=betétgyűrű

CSGO**TA**SZ TA=tartozék SZ=szorítóhüvely

CSGOGRHE***TA***

CSGOKAKEKA KA=karbantartás KE=kenés KA=kenőanyagok

CSGOKAKEKR KA=karbantartás KE=kenés KA=kenőrendszerek

CSGOKASZCM KA=karbantartás SZ=szerelés CM=csapágymelegítő

CSGOKASZMS

CSGOKASZHS

CSGOKAKEKA

CSGOKASZBE

CSGOKASZCM

**Tömítések**

TOALIPSZ TO=tömítés AL=alakos IP=ipari SZ=szimering